**Пожарная безопасность бань и надворных построек**

По статистике больше всего загораний происходит в банях и надворных постройках. Чаще всего причинами возгорания служили нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки. В связи с этим нужно более ответственно относиться к обеспечению безопасности нежилых построек в частном секторе. Несмотря на то, что прямой угрозы вашему здоровью нет, при возгорании в летней кухне, бане или стайке в сухую и ветреную погоду огонь может моментально распространиться на жилые постройки и спасать придется не только имущество, но и собственную жизнь.

Для того чтобы избежать пожара, не подвергать риску здоровье, пожарные ПЧ-233 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» напоминают гражданам соблюдать простые правила безопасности:  
- В надворных постройках и других вспомогательных помещениях необходимо соблюдать строгий противопожарный режим. Запрещается входить в эти помещения с открытым огнем. Для хозяйственных нужд необходимо пользоваться только исправными фонарями закрытого типа.   
- Приусадебные участки у жилых домов и надворных построек всегда должны быть очищены от разных горючих материалов. В разрывах между жилым домом и надворными постройками не допускается складировать горючие материалы.

- Необходимо следить за исправностью электропроводки, электрических приборов и аппаратуры, а также целостностью и исправностью розеток, вилок и электрошнуров.  
- Для хранения золы и углей необходимо оборудовать постоянное место, безопасное в пожарном отношении, так как беспорядочно выбрасываемые непогашенные угли часто являются причиной возникновения пожаров.

— В частных гаражах, расположенных вблизи жилых зданий, запрещается ставить автомобили, если у них обнаружена течь бензина из бака, бензопроводов и карбюратора. Помещения гаражей должны содержаться в чистоте. Разлитое масло и горючее следует немедленно засыпать песком и удалять из помещения гаража, не допуская того, чтобы ими пропитывался пол и земля.

— Запрещается в помещениях гаражей проводить ремонтные работы с применением открытого огня, а также зажигать паяльные лампы факелы и для подогрева двигателей автомашин.

При эксплуатации бани важно:   
- своевременно очищать дымоходы от сажи;

- деревянные конструкции здания должны либо находиться на достаточном расстоянии от нагревающихся поверхностей печей и дымоходов, либо должны быть тщательно от них изолированы огнеупорными материалами;  
- перед топочной дверцей на полу должен быть металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра.  
  **Будьте бдительны с источниками огня! При обнаружении признаков возгорания незамедлительно звоните по телефонам: «101» или «112» .**

