**Правила пользования огнетушителем**

Наличие поблизости огнетушителя и умение им правильно пользоваться поможет предотвратить распространение небольшого возгорания и избежать крупного ущерба. Особенностью работы огнетушителей является сравнительная кратковременность их действия, поэтому в случае возникновения пожара необходимо знать, как им правильно пользоваться.

Если произошло возгорание:

- сорвите пломбу на огнетушителе, имеющуюся на запорно-пусковом устройстве;

- выдерните чеку;

- направьте насадку шланга на очаг возгорания;

- нажмите курок (рычаг) на огнетушителе;

- подождите 3–5 с для приведения огнетушителя в готовность;

- при выходе огнетушащего вещества потушите возгорание.

Применение огнетушителей должно осуществляться согласно рекомендациям, изложенным в паспортах предприятий-изготовителей. При появлении вмятин, вздутий или трещин на корпусе, а также при нарушении герметичности соединений узлов или при неисправности индикатора давления запрещается их эксплуатация.

Использованные огнетушители (даже если их заряд использован не полностью), а также с сорванными пломбами необходимо немедленно направлять на перезарядку.

Если не удалось справиться с огнем в течение первых минут, отойдите на безопасное расстояние и вызывайте спасателей по телефонам 101 или 112.

