**КАК НЕ ДОПУСТИТЬ ПОЖАРА В БАНЕ**

 Одной из самых распространенных причин пожаров в частном жилье становится печь, эксплуатируемая в бане. Владельцам бань необходимо помнить, что это опасное в отношении возникновения пожаров строение. Пожары в банях – далеко не редкость. Основные причины таких возгораний – нарушение правил пожарной безопасности при её устройстве и эксплуатации

Чтобы избежать подобных происшествий и неприятных последствий, нужно обратить внимание на особенности постройки и эксплуатации бани. Большую роль в этом вопросе играет сознательность самих людей, эксплуатирующих баню.

Причиной пожаров в бане часто становятся трещины, как в самой печи, так и в дымоходах. Деревянные или другие легко возгораемые предметы должны находиться на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Поскольку сажа и продукты сгорания имеют свойство накапливаться в зольниках и дымовых проходах, необходимо регулярно проводить чистку печи, вовремя устранять появившиеся дефекты. Кроме того, в погоне за жарким паром не допускайте перекала печи – именно перекал является еще одной распространенной причиной пожара в бане.

Чтобы после времяпрепровождения в бане у Вас оставались только положительные впечатления, подходите к своему отдыху ответственно.

Пожарные ПЧ-233 КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» напоминают владельцам бань о соблюдении правил пожарной безопасности:

- Своевременно ремонтируйте банные печи и чистите дымоходы, перед растопкой обязательно проверяйте наличие тяги в дымообразующих каналах;

- Следите за состоянием кирпичной кладки печи;

- Не допускайте соприкосновения горячих поверхностей печи и дымоходов с деревянными конструкциями;

- Перед печью обязательно установите предтопочный лист размером не менее 50х70 см;

- Лампочки в бане защитите водонепроницаемыми плафонами;

- Не топите печь с открытой дверцей;

- Не храните в бане легковоспламеняющиеся жидкости;

- Не оставляйте топящуюся баню без присмотра.

В случае экстренной ситуации звоните по номеру 112.,101.

